
1. Per ogni proprietà osservabile ho a disposizione 5 intervalli specifici di valori [min - max]_i (con i da 1 a 5)
 
2. I singoli valori misurati vengono normalizzati linearmente dagli intervalli corrispondenti verso cinque intervalli standard:
[min - max]_1 -> [0 - 20]
[min - max]_2 -> [20 - 40]
[min - max]_3 -> [40 - 60]
[min - max]_4 -> [60 - 80]
[min - max]_5 -> [80 - 100] (su cui vengono riscalati anche di i valori maggiori di max_5)
 
3. L'indice globale (che unifica quindi le misure normalizzate dei diversi osservabili sulla stessa stazione) è ottenuto così:
se anche solo uno degli osservabili ha valore normalizzato = 0 (valore che LabService convenzionalmente associa a misure inaffidabili) allora l'indice è posto a NULL
altrimenti l'indice è posto al MAX dei valori normalizzati degli osservabili corrispondenti
 
4. Nei casi in cui si voglia ottenere un valore normalizzato globale su più stazioni (sia per un singolo osservabile che per l'indice) si procede invece a fare la media dei valori corrispondenti sulle diverse stazioni. In questo caso quindi le misure normalizzate nulle semplicemente non vengono conteggiate, tranne che nel caso in cui siano TUTTE nulle che ha come esito una media nulla.